**IMP** **PUMPS** сравнительная таблица аналогов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | https://www.pumpendiscounter.de/shop_cfg/ReigaGbR/GF_99236214.jpg | Rezultat iskanja slik za yonos pico plus | Rezultat iskanja slik za nmt mini pro | Rezultat iskanja slik za grundfos alpha2 d a ch | Rezultat iskanja slik za stratos pico plus |
|  | **NMT MINI** | **Alpha1** | **Yonos Pico PLUS** | **NMT MINI PRO** | **Alpha2** | **Wilo Stratos PICO** |
| AUTO Автоматический режим | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Пропорциональное давление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Постоянное давление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Постоянная скорость | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ночной режим | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Летний режим | ✔ | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция разблокировки | ✔ | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Защита от сухого хода, автоматический перезапуск | ✔ | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Насос показывает мощность (Вт) | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Насос показывает расход (m3/h) | 🗙 | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Насос показывает напор (m) | 🗙 | 🗙 | ✔ | ✔ | 🗙 | ✔ |
| Насос показывает рабочее состояние | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Гидравлическая балансировка | 🗙 | 🗙 | 🗙 | 🗙 | \*Возможно только у ALPHA2 reader | 🗙 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная мощность (Вт) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| EEI (эталонная модель 25/40-180) | 0,14 | 0,20 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| Лучший в классе <20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлический корпус с катафорезным покрытием | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Изоляция гидравлического корпуса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

IMP PUMPS d.o.o., Pod hrasti 28, 1218 Komenda, Slowenien [www.imp-pumps.com](http://www.imp-pumps.com) info@imp-pumps.com Tel:+386 1 280 60 400